Инструкция к Сервомотору Aurora ADD-55

**I: Мощность:** 550Вт,

**II: Описание кнопок**

: **Для игольного позиционирование.** Зажмите 1 секунду. “1P” Это одинарно игольное позиционирование, “2P” двойное игольное позиционирование. “0P”без позиционирования.



**: Для изменения начальной скорости.** Включает 1-7 скоростей, зажмите 1 секунду, “1” самая малая, и “7” самая большая. Если нет реакции при нажатии, корректируется внутренними параметрами.



**: Выбор максимальной скорости.** Нажатие увеличивает параметр, макс скорость меняется в диапазоне 200-4000об.



**III: Внутренние параметры**

1. **Для изменения начальной скорости:** Нажимайте пока не отобразится “5.0” , нажмите 6 раз пока не отобразиться “5.6”, нажмите единожды для отображения скорости, откорректируйте начальную скорость нажатиями и . “1” минимальная, “7” самая быстрая. Параметр сохранится после 10 секунд или после нажатии педали. Пожалуйста свяжитесь с сервисной службой для регулировки крутящего момента двигателя и фиксации максимальной скорости.

